
1. UV错位：  
   scanline的时候一开始写的right.x – left.x求出line的最右端减最左端的一个单位平均步长值step，后面从左到右插值的时候 left + i\*step   
   因为right.x和left.x都是float，后面由可能计算的是1.3到10.1之间的单位步长，  
   但是填入屏幕像素的时候是填整数2到11的位置，所以这个小数点误差造成了错位。  
   先把left和right插值到2.0和11.0再计算单位步长step或者每次i++的时候重新计算新的left插值都可以。
2. 纹理边缘会有彩色点  
     
   计算uv位置的时候直接v\*\_uv\_size + u，因为比如此时纹理是256的贴图，其实再内存里取值应该是0-255.直接用256就多出来一位，取到超出内存块最后的值，所以应该是用\_uv\_max\_size = \_uv\_size -1来给上面v乘。
3. 相机和观察对象移到很近的时候会把对象拉画  
   

因为相机和观察很近的时候mvp\*v得到的w分量是小于零的数，此时w已经失真了，直接丢弃就行(这个最坑，一直以为是裁剪写得不对，写了三套裁剪方案)。

Pipeline\_Process:

1. model = WVP\*V;

2. backface\_culling();

3. normalization(){postion/w, uv/w, color/w}

4. clip(){split\_triangle()}

5. toscreen();

6. scanline(){postion, uv*\*w, color\**w}